SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RJ_ABmz_012
	Type ( Carriage )
	Name ( "RJ_ABmz_012 ORCZ" )
	WagonShape ( RJ_ABmz_012.s )
	Size ( 2.91m 4.14m 26.585m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 48t )
	WheelRadius ( 0.46m )
	comment (** 2. trida 6 oddilu, 36 mist **)
	PassengerCapacity ( 48.0 )
comment (** Kapacita vozu pro algoritmus simulace "zivych" cestujicich. **)
	MaxPassengerCapacity ( 48 )

comment (** sprahla **)
	Coupling (
	Type ( Chain )
	Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
	CouplingHasRigidConnection ( 0 )
	Velocity ( 0.01m/s ) 
		)
	Coupling (
	Type ( Chain )
	Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
	CouplingHasRigidConnection ( 0 )
	Velocity ( 0.01m/s ) 
		)

comment (** adheze **)
	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        )
        comment (** pocet naprav - vypocet adheze pro brzdeni **)
	ORTSNumberAxles ( 4 )

comment (** jizdni odpory - odpor typu R podle predpisu V7. Platnost do v=160km/h **)

comment (** odpor R: oj = 1.35 + 0.0008*v + 0.00033*v^2 **)
AxleMassRange_1 ( 0t 30t )
DavisCoefficientA_1 ( 1.35 )
DavisCoefficientB_1 ( 0.0008 )
DavisCoefficientC_1 ( 0.00033 )

comment (** odtrhovy odpor **)
ORTSMergeSpeed ( 0.31 )

comment ( ** odpor v oblouku ** )
	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	ORTSRigidWheelbase ( 2500mm )
	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 100mm )
	
comment (** celni plocha pro vypocet vlivu vetru na jizdni odpor **)
        ORTSWagonFrontalArea ( 8.0m^2 )
comment (** prikon elektrickeho topeni **)
	PowerReductionByHeating ( 40kW )
comment (** prikon klimatizacnich jednotek - bez tohoto zadani neni klima aktivni a v lete nespotrebovava vykon**)
	PowerReductionByAirCondition ( 50kW )

comment (** brzda Knorr-kotoucova **)
	MaxBrakeForce ( 126.9kN )
comment (** brzdici vaha rucni brzy: 8t **)
	MaxHandbrakeForce( 12kN )

comment (** brzdovy system **)
comment (** brzda Knorr, 3 kotouce na napravu, brzdove valce 12x 20cm zdvih 50mm = zdvihovy objem valce 1.57l. Objem valcu: 12*1.57=18.84l **)
comment (** vypocet nasobitelu pro objem pomocne jimky: objem valcu*TVR*multiplier = 18.84*2.53*1.049=50l **)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
        TripleValveRatio( 2.53 )
        comment (** rezim R = 0.169642bar/s - odbrzdeni 22.4s **)
	comment (** rezim P = 0.169642bar/s - odbrzdeni 22.4s **)
	MaxReleaseRateR ( 0.169642bar/s )
	MaxReleaseRateP ( 0.169642bar/s )
	comment (** rezim R = 1.085bar/s - zabrzdeni 3.5s **)
	comment (** rezim P = 0.716981bar/s - zabrzdeni 5.3s **)
	MaxApplicationRateR ( 1.085bar/s )
	MaxApplicationRateP ( 0.716981bar/s )
	MaxAuxilaryChargingRate ( 0.1bar/s )
	EmergencyResChargingRate ( 0.1bar/s )
	comment (** mez necitlivosti rozvadece **)
	BrakeSensitivity ( 0.0057bar/s)
	EmergencyResCapacity( 50l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 5.417 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.8bar )
	comment (** objem brzdoveho potrubi **)
	BrakePipeVolume ( 29l )
comment (** unik vzduchu netesnosti brzdoveho potrubi **)
	TrainPipeLeakRate ( 0.00018bar/s )
comment (** zpozdeni naskoku brzdy **)
	BrakeDelayToEngage ( 0.21s )
	comment (** Minimalni nutne snizeni tlaku potrubi pro naskok brzdy **)
        BrakePipeMinPressureDropToEngage ( 0.35bar )

comment (** brzda Knorr-kotoucova, Mg brzda **)
comment (** brzdici vahy P=51t, R=70t, R+Mg=111t **)
comment (** brzdici vaha - zde virtualni hodnota max. pritlaku zdrzi **)
BrakeMassP ( 51t )
BrakeMassR ( 70t )
BrakeMassRMg ( 111t )
comment (** korekce brzdici vahy **)
DebugKoef ( 0.47 )

	AntiSkidSystemEquipped ( 1 )
        BrakePipePressureForMGbrakeActivation ( 3.48bar )
        MainResMinimumPressureForMGbrakeActivation ( 6.0bar )

comment (** krivka soucinitele treni brzdovych zdrzi **)
Include 	("../common.inc/brzdna_krivka/kotouce.inc")
comment (** krivka soucinitele treni elementu MG brzdy **)
Include 	("../common.inc/brzdna_krivka/Mg-brzda.inc")

	Lights ( 10
		Light	(
			comment( hrac normal predni pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.893 2.090 13.074 )
					Azimuth ( 0.25 0.0 0.25 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac normal predni levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.995 2.080 13.074 )
					Azimuth ( 0.25 0.0 0.25 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac normal zadní pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.935 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac normal zadní levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.934 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac otocene predni pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 4 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.893 2.090 13.074 )
					Azimuth ( 0.25 0.0 0.25 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac otocene predni levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 4 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.995 2.080 13.074 )
					Azimuth ( 0.25 0.0 0.25 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac otocene zadní pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 5 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.935 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( hrac otocene zadní levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 5 )
				Service ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.934 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( trf normal zadní pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				Control ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( 0.935 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( trf normal zadní levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				Control ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( ffff0000 )
					Position ( -0.934 2.13 -13.074 )
					Azimuth ( -155 180 -155 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
	)

Sound ( "..\\..\\common.snd\\vozy\\CDvuzOsKlima4nEx-OR.sms" )
)