SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( zssk_b_795

comment (** unor 2021 - Igor Hnizdo - prepracovane ladeni fyziky a prepracovana struktura souboru pro sdruzene definice **)

	Type ( Carriage )
	WagonShape ( zssk_b_795.s )
        Name ( "ZSSK B 795 ORCZ" )
  	Size ( 2.979m 4.256m 24.945m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )

comment (** sprahla **)
	Coupling (
	Type ( Chain )
	Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
	CouplingHasRigidConnection ( 0 )
	Velocity ( 0.01m/s ) 
		)
	Coupling (
	Type ( Chain )
	Spring ( Stiffness (  6.7e6N/m 4.4e8N/m) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 0cm 0cm ) )
	CouplingHasRigidConnection ( 0 )
	Velocity ( 0.01m/s ) 
		)

comment (** adheze **)
	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        )
comment (** pocet naprav - vypocet adheze pro brzdeni **)
	ORTSNumberAxles ( 4 )
	WheelRadius ( 0.46m )
	Mass ( 38t )
comment (** 80 miest na sedenie **)
	PassengerCapacity ( 80.0 )
	MaxPassengerCapacity ( 80 )

comment (** jizdni odpory - odpor typu R, pocitana celni plocha 8m^2**)
comment (** odpor R: oj = 1.35 + 0.0008*v + 0.00033*v^2 **)
	AxleMassRange_1 ( 0t 20t )
	DavisCoefficientA_1 ( 1.35 )
	DavisCoefficientB_1 ( 0.0008 )
	DavisCoefficientC_1 ( 0.00033 )
comment (** odtrhovy odpor **)
	ORTSMergeSpeed ( 0.31 )

comment (** odpor v oblouku **)
	ORTSTrackGauge ( 1435mm )
	ORTSRigidWheelbase ( 2500mm )
	ORTSUnbalancedSuperelevation ( 100mm )
	
comment (** celni plocha pro vypocet vlivu vetru na jizdni odpor **)
        ORTSWagonFrontalArea ( 8.0m^2 )

comment (** prikon elektrickeho topeni **)
	PowerReductionByHeating ( 40kW )

comment (** brzdovy system **)
comment (** brzdove valce 4x 8", zdvih 125mm = zdvihovy objem valce 3.93l. Objem valcu: 4*3.93=15.72l **)
        comment (** vypocet nasobitelu pro objem pomocne jimky: objem valcu*TVR*multiplier = 15.72*2.53*1.26=50l **)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
        TripleValveRatio( 2.53 )
        comment (** rezim R = 0.169642bar/s - odbrzdeni 22.4s z 3.8bar v BV **)
	comment (** rezim P = 0.169642bar/s - odbrzdeni 22.4s z 3.8bar v BV **)
	MaxReleaseRateR ( 0.169642bar/s )
	MaxReleaseRateP ( 0.169642bar/s )
	comment (** rezim R = 1.085714bar/s - zabrzdeni 3.5s na 3.8bar v BV **)
	comment (** rezim P = 0.716981bar/s - zabrzdeni 5.3s na 3.8bar v BV **)
	MaxApplicationRateR ( 1.085714bar/s )
	MaxApplicationRateP ( 0.716981bar/s )
	MaxAuxilaryChargingRate ( 0.1bar/s )
	EmergencyResChargingRate ( 0.1bar/s )
	comment (** mez necitlivosti rozvadece **)
	BrakeSensitivity ( 0.0048bar/s)
	EmergencyResCapacity( 57l )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 2.47 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 5bar )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 3.8bar )
	comment (** objem brzdoveho potrubi **)
	BrakePipeVolume ( 28l )
comment (** unik vzduchu netesnosti brzdoveho potrubi **)
	TrainPipeLeakRate ( 0.00137bar/s )
comment (** zpozdeni naskoku brzdy **)
	BrakeDelayToEngage ( 1.78s )
comment (** Minimalni nutne snizeni tlaku potrubi pro naskok brzdy **)
        BrakePipeMinPressureDropToEngage ( 0.20bar )

comment (** Prime zadani brzdici vahy pro vyvojovou MG verzi, ktera pevne zadani MaxBrakeForce() nepouziva **)
BrakeMassP ( 41t )
BrakeMassR ( 58t )
comment (** korekce brzdici vahy **)
DebugKoef ( 1.0 )
comment (** korekcni primka, simulujici zmenu soucinitele treni v zavislosti na pritlaku zdrzi **)
DebugKoef2
(
	0.0bar	1.15
	1.9bar	1.0
	3.8bar	0.85
)

        AntiSkidSystemEquipped ( 1 )
        TwoStateBrake (
                      BrakeCylinderMaxPressureForLowState ( 1.9bar )
                      LowStateOnSpeedEngageLevel ( 85km/h )
	              )

comment (** ORTSBrakeShoeFricion (krivka soucinitele treni) - litinove brzdove zdrze - rezim R **)
comment (** Rezim R - na krivce se nachazi fiktivni pokles pro simulaci prechodu z vysokeho na nizky stupen brzdeni**)
comment (** autor krivky: Pajavlaky **)

	ORTSBrakeShoeFriction (
  			0.0	0.3747
			1.0	0.3480
			2.0	0.3295
			3.0	0.3146
			4.0	0.3020
			5.0	0.2909
			6.0	0.2809
			7.0	0.2719
			8.0	0.2635
			9.0	0.2558
			10.0	0.2486
			11.0	0.2419
			12.0	0.2355
			13.0	0.2295
			14.0	0.2239
			15.0	0.2185
			16.0	0.2134
			17.0	0.2086
			18.0	0.2042
			19.0	0.1996
			20.0	0.1954
			21.0	0.1913
			22.0	0.1875
			23.0	0.1838
			24.0	0.1803
			25.0	0.1770
			26.0	0.1737
			27.0	0.1707
			28.0	0.1677
			29.0	0.1649
			30.0	0.1622
			31.0	0.1596
			32.0	0.1571
			33.0	0.1548
			34.0	0.1525
			35.0	0.1504
			36.0	0.1483
			37.0	0.1464
			38.0	0.1445
			39.0	0.1427
			40.0	0.1410
			41.0	0.1394
			42.0	0.1379
			50.0	0.1287
			85.0	0.1499
			87.0	0.1478
			89.0	0.1460
			91.0	0.1444
			93.0	0.1430
			98.0	0.1400
			102.0	0.1380
			105.0	0.1367
			112.0	0.1342
			123.0	0.1312
			134.0	0.1293
			140.0	0.1287
			160.0	0.1287
		)

                      
 Comment (** vnejsi zvuk  **)
         	Sound ( "..\\..\\common.snd\\vozy\\CDvuzOs4nEx-OR.sms" )
	
comment (** Svetla - pro ORTS upravil Igor Hnizdo 11/2017,
	    kodovani svetel - Tadeus, uprava pozic svetel - Igor Hnizdo **)

	Lights	(	10
		Light	(
			comment( Koncova svetla - predni cvf 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.94 1.48 -12.34 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Koncova svetla - predni cvf 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.94 1.48 -12.34 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)	
		Light	(
			comment( Celni svetla/sunuty vlak - predni cvf 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 2 )
				TimeOfDay ( 2 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.94 1.48 12.34 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Celni svetla/sunuty vlak - predni cvf 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 2 )
				TimeOfDay ( 2 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.94 1.48 12.34 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)	
   	Light	(
			comment( Koncova svetla - zadni cvf 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 4 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.94 1.48 12.34 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Koncova svetla - zadni cvf 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 4 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.94 1.48 12.34 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Celni svetla/sunuty vlak - zadni cvf 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 5 )
				TimeOfDay ( 2 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.94 1.48 -12.34 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Celni svetla/sunuty vlak - zadni cvf 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 5 )
				TimeOfDay ( 2 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.94 1.48 -12.34 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)	
		Light	(
			comment( Koncova svetla - traffic 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 0 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.94 1.48 -12.34 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Koncova svetla - traffic 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 0 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.94 1.48 -12.34 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)	
	)

)